 **Technische Fiche van:**

**Rust Free**

**Datum herziening: 01/2017**

# Beschrijving:

RUST FREE is het uitgelezen product om oxidatie- & roestvlekken te verwijderen uit poreuze ondergronden als natuursteen, beton, klinkers, metselwerk, …

## Werking:

Berdy Rust Free wordt onverdund aangebracht over het te reinigen oppervlak. Na een inwerktijd van 5 minuten kan de roestvorming worden weggeschuurd met harde schuurspons of borstel. Afhankelijk van de roestvlek kan de inwerktijd verlengd worden naar 15 minuten.

## Technische data:

pH-waarde: 6,0

# Toepassing:

Rust Free vernevelen op de oxidatie of vlek, zodanig dat deze volledig met vloeistof bedekt is.

Product onverdund te gebruiken op een droge ondergrond en 5 à 15 min. laten inwerken. Voorkom hierbij indroging. Daarna krachtig schuren met spons of borstel en nadien goed naspoelen. Indien nodig de behandeling herhalen tot de roestvlek volledig is verdwenen.

## Opbrengst:

200 ml Rust Free volstaat voor meerdere m².

# Verpakking en opslag:

## Verpakking:

200 ml

## Opslag:

5 jaar houdbaar. Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.

# Veiligheid:

**Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG**

**Symbolen:** /

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan bekomen worden.

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen

## Producent:

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menen

Belgium

+32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be

T : +32 (0)56 30 60 10

e-mail: info@berdy.be

website: www.berdy.be